**操作系统实验报告 (lab4)**

在实验报告中回答如下问题：

1. 对于地址映射实验部分，列出你认为最重要的那几步（不超过4步），并给出你获得的实验数据。

答:

获得逻辑地址

根据ldtr与gdtr, 寻找LDT表在GDT中的物理地址

查看LDT内容, 得到线性地址

查看线性地址在页表中对应的页目录号, 将所得页框号与偏移地址拼接得到物理地址

1. test.c退出后，如果马上再运行一次，并再进行地址跟踪，你发现有哪些异同？为什么？

答:

线性地址的获得与上次相同, 而物理地址却不同, 因为系统会随机分配空闲物理地址, 映射时逻辑地址是我们指定的, 所以不会变.